**厦门信息学校空调清洗项目相关要求**

**一，项目清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 分体内机（1-5匹） | 台 | 597 |
| 2 | 多联内机 | 台 | 389 |
| 3 | 分体外机（1-5匹） | 台 | 400 |

**二，清洗服务要求：**

1、开机检验设备是否正常运行（如有异常及时记录、反馈）

2、拆卸外壳、过滤网、导风叶片并进行清洗并晾干；

3、套防护罩，用水枪结合专用清洗剂清洗翅片、风轮；

4、采用高压水枪结合专用清洗剂冲洗空调室外机；

5、插上电源开机，确保设备正常运行。

**三、多联空调室内机的清洗：**

1、开机检验设备是否正常运行（如有异常及时记录、反馈）；

2、拆卸送、回风口及过滤网进行清洗并晾干；

3、清理风机叶轮；

4、接通电源开机，确保设备正常运行。

**四、清洗标准依据以下文件**

《空调通风系统清洗规范》  (GB19210—2003)

《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(卫生部，2006年)

《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（卫生部，2006年）

所有清洗工作必须符合国家及行业协会制定的各项规范、标准

四、严格安全操作规程，签定安全责任书。

**五，验收**

学校根据有关要求组织验收，供应商需提供空调使用部门相关人员签字认可。